|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Switch: SW00/DRD001 (HP-1920/24 Portas) IP: 192.168.1.30 | | |
| Porta | Entrada | Saída | Descrição |
| 1 |  | x | SW03/DRD005 (Bastidor KTK - Kristaltek) |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | x | SW01/DRD005 (Bastidor KTK - KTK) |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  | x | DEP005-5 / CPF00.. (Qualidade) |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  | x | SW04/DRD002 |
| 16 |  | x | SW05/DRD003 |
| 17 |  | x | OUT001 (Videovigilância) |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  | x | DEP12-9 / IMP008 (Impressora da contabilidade) |
| 22 |  | x | SVR003 (NAS Kristaltek) |
| 23 |  |  |  |
| 24 | x |  | ESS002 (Router firewall – TP-Link/TL.NR3420) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |